Turris Omnia

Notes de configuration

On suppose que la configuration initiale IPv4 est sur le réseau 192.168.20.*

$PASSERELLE: l'adresse IP par défaut qu'on assigne au routeur (192.168.20.1)

$DNS: l'adresse d'un DNS primaire dans le même réseau qu'on veut annoncer aux clients DHCP (192.168.20.4, un système pi-hole par exemple)

DNS

Dans Network > Interfaces > LAN > Edit > DHCP Server > Advanced Settings > DHCP-Options changer 6,$PASSERELLE pour 6,$DNS

Dans Network > DHCP & DNS > Server Settings > General Settings > DNS forwardings s'assurer que le champ est vide

DHCP

Exporter les "lease" DHCP statiques:

grep -hnr -A3 "config host" /etc/config/dhcp > static_leases.openwrt