Préparation des disques

Tester les disques (badblocks)

Vérifier que les disques soient bel et bien “vides”

Faire une table de partition GPT (>2TB) et une partition Linux RAID (0xfd)

Construire le RAID avec mdadm

Attendre qu'il synchronise

Ajouter le monitoring/avis courriel

Ajouter le montage permanent au démarrage

Références:

Convert a single drive to RAID